Title

teri

Características

medida y visualización de la temperatura exterior e interior y la humedad interior.

memorización automática de los valores max/min de la temperatura exterior e interior y la humedad interior

cambio entre centigrados y farenheit

función de reloj y alarma

modo hora  12/24 horas

función de repetición a los 8 minutos

función de recuperación de valores max/min

parámetros técnicos

rango de medición de la temperatura interior -30º a +50º

rango de medición de la temperatura exterior -50º a +70º

rango de medición de la humedad interior 20% a 99% (humedad relativa)

fuente de alimentación: una pila alcalina de  1.5V

rango de uso: 0º a 50º; humedad de 5% a 85% (humedad relativa)

instrucciones de uso

memoriza automáticamente los valores max/mix de la temperatura exterior e interior y la humedad interior

Presiona IN/OUT para cambiar entre la temperatura interior/exterior

Presiona MAX/UP para visualizar la temperatura máxima interior/exterior y la humedad máxima interior memorizadas.

Presiona MIN/DOWN para visualizar la temperatura mínima interior/exterior y la humedad mínima interior memorizadas.

Presiona RESET para borrar los valores memorizados y guardar nuevos valores max/min

Presiona  12/24 para cambiar el modo de visualización de la hora

Cuando suene la alarma, presionando SNZ activará el modo repetición y aparecerá ‘Zz’